wgrmywewk cv‡R‡iv †¯úvU© wKDGK&ª Rxct

|  |  |
| --- | --- |
| Iqv‡iw›U I weµ‡qvËi †mev | cÖMwZ BÛvwóªR wjwg‡UWÕi wewa †gvZv‡eK weµ‡qvËi †mev cÖ`vb Kiv nB‡e| h\_vt Mvox mieiv‡ni ZvwiL n‡Z 01(GK) ermi A\_ev 20,000 wKtwgt hvnvB Av‡M Avwm‡e ZvnvB cÖ‡hvR¨ n‡e| Iqv‡iw›U bxwZgvjv Avbyhvqx Uvqvi wUDe (ivevi RvZxq hveZxq `ªevw`), e¨vUvix, jvBU, nY©, †mj&d óvUvi, AvjUv‡bUi, fvj¦, ‡jÝ wmMbvj j¨v¤ú ( mKj cÖKvi B‡j±wUª‡Kj hš¿vsk), cøvm DBÛkxì Møvm, UvÝwgkb ‡eë, K¬vP wWK&ª, eªv‡KU BZ¨vw` Iqv‡iw›Ui AšÍ©f~³ b‡n| ZvQvov †h †Kvb hš¿vsk †µZvi Ace¨envi,Ae‡njv A\_ev `~N©Ubvi Kvi‡Y bó nB‡j Zvnv Iqv‡iw›Ui AšÍ©f~³ nB‡e bv| |
| wd« mvwf©m | 2,500 wKt wgt A‡šÍ 1g evi, 7000 wKtwgt A‡šÍ 2q evi Ges 12,000wKt wgt A‡šÍ 3q evi †gvU wZb evi wd« mvwf©m cÖ`vb Kiv nB‡e, wd« mvwf©m Gi AvIZvq BwÄb I‡qj, I‡qj wdëvi, dz‡qj wdëvi wdª cÖ`vb Kiv nq| |

wgrmywewk ASX Rxct

|  |  |
| --- | --- |
| Iqv‡iw›U I weµ‡qvËi †mev | Mvox mieiv‡ni ZvwiL n‡Z 01(GK) ermi A\_ev 20,000 wKtwgt hvnvB Av‡M Avwm‡e ZvnvB cÖ‡hvR¨ n‡e| Iqv‡iw›U bxwZgvjv Avbyhvqx Uvqvi wUDe (ivevi RvZxq hveZxq `ªevw`), e¨vUvix, jvBU, nY©, †mj&d óvUvi, AvjUv‡bUi, fvj¦, ‡jÝ wmMbvj j¨v¤ú ( mKj cÖKvi B‡j±wUª‡Kj hš¿vsk), cøvm DBÛkxì Møvm, UvÝwgkb ‡eë, K¬vP wWK&ª, eªv‡KU BZ¨vw` Iqv‡iw›Ui AšÍ©f~³ b‡n| ZvQvov †h †Kvb hš¿vsk †µZvi Ace¨envi, Ae‡njv A\_ev `~N©Ubvi Kvi‡Y bó nB‡j Zvnv Iqv‡iw›Ui AšÍ©f~³ nB‡e bv| |
| wd« mvwf©m | 2,500 wKt wgt A‡šÍ 1g evi, 7000 wKtwgt A‡šÍ 2q evi Ges 12,000wKt wgt A‡šÍ 3q evi †gvU wZb evi wd« mvwf©m cÖ`vb Kiv nB‡e, wd« mvwf©m Gi AvIZvq BwÄb I‡qj, I‡qj wdëvi, dz‡qj wdëvi wdª cÖ`vb Kiv nq| |

wgrmywewk Gj-200 Wvej †Kweb wcKAvct

|  |  |
| --- | --- |
| Iqv‡iw›U I weµ‡qvËi †mev | Mvox mieiv‡ni ZvwiL n‡Z 01(GK) ermi A\_ev 10,000 wKtwgt hvnv Av‡M Avwm‡e ‡m ch©šÍ Iqv‡iw›U, (†Kvb cÖKvi wi-IqvK©m e¨wZZ) kyagvÎ BwÄb wMqvi e‡K&ªi †ejvq cÖ‡hvR¨ nB‡e| D³ Iqv‡iw›U bxwZgvjv Avbyhvqx Uvqvi wUDe (ivevi RvZxq hveZxq `ªevw`), e¨vUvix, jvBU, nY©, †mj&d óvUvi, AvjUv‡bUi, fvj¦, ‡jÝ wmMbvj j¨v¤ú ( mKj cÖKvi B‡j±wUª‡Kj hš¿vsk), cøvm DBÛkxì Møvm, UvÝwgkb ‡eë, K¬vP wWK&ª, eªv‡KU Gïqvgy‡jUim& BZ¨vw` Iqv‡iw›Ui AšÍ©f~³ b‡n| |
| wd« mvwf©m | 4,000wKt wgt Gi g‡a¨ ïaygvÎ GKevi wdª mvwf©m cÖ`vb Kiv nB‡e | |

মিৎসুবিশি পাজেরো স্পোর্ট QX জীপঃ

|  |  |
| --- | --- |
| ওয়ারেন্টি ও বিক্রয়োত্তর সেবা | প্রগতি ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড’র বিধি মোতাবেক বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হইবে। যথাঃ গাড়ী সরবরাহের তারিখ হতে ০১(এক) বৎসর অথবা ২০,০০০ কিঃমিঃ যাহাই আগে আসিবে তাহাই প্রযোজ্য হবে। ওয়ারেন্টি নীতিমালা আনুযায়ী টায়ার টিউব (রাবার জাতীয় যাবতীয় দ্রবাদি), ব্যাটারী, লাইট, হর্ণ, সেল্ফ ষ্টাটার, আলটানেটর, ভাল্ব, লেন্স সিগনাল ল্যাম্প ( সকল প্রকার ইলেক্টট্রিকেল যন্ত্রাংশ), প্লাস উইন্ডশীল্ড গ্লাস, টান্সমিশন বেল্ট, ক্লাচ ডিক্্র, ব্রাকেট ইত্যাদি ওয়ারেন্টির অর্ন্তভূক্ত নহে। তাছাড়া যে কোন যন্ত্রাংশ ক্রেতার অপব্যবহার,অবহেলা অথবা দূর্ঘটনার কারণে নষ্ট হইলে তাহা ওয়ারেন্টির অর্ন্তভূক্ত হইবে না। |
| ফ্রি সার্ভিস | ২,৫০০ কিঃ মিঃ অন্তে ১ম বার, ৭০০০ কিঃমিঃ অন্তে ২য় বার এবং ১২,০০০কিঃ মিঃ অন্তে ৩য় বার মোট তিন বার ফ্রি সার্ভিস প্রদান করা হইবে, ফ্রি সার্ভিস এর আওতায় ইঞ্জিন ওয়েল, ওয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ফ্রি প্রদান করা হয়। |

মিৎসুবিশি ASX জীপঃ

|  |  |
| --- | --- |
| ওয়ারেন্টি ও বিক্রয়োত্তর সেবা | গাড়ী সরবরাহের তারিখ হতে ০১(এক) বৎসর অথবা ২০,০০০ কিঃমিঃ যাহাই আগে আসিবে তাহাই প্রযোজ্য হবে। ওয়ারেন্টি নীতিমালা আনুযায়ী টায়ার টিউব (রাবার জাতীয় যাবতীয় দ্রবাদি), ব্যাটারী, লাইট, হর্ণ, সেল্ফ ষ্টাটার, আলটানেটর, ভাল্ব, লেন্স সিগনাল ল্যাম্প ( সকল প্রকার ইলেক্টট্রিকেল যন্ত্রাংশ), প্লাস উইন্ডশীল্ড গ্লাস, টান্সমিশন বেল্ট, ক্লাচ ডিক্্র, ব্রাকেট ইত্যাদি ওয়ারেন্টির অর্ন্তভূক্ত নহে। তাছাড়া যে কোন যন্ত্রাংশ ক্রেতার অপব্যবহার, অবহেলা অথবা দূর্ঘটনার কারণে নষ্ট হইলে তাহা ওয়ারেন্টির অর্ন্তভূক্ত হইবে না। |
| ফ্রি সার্ভিস | ২,৫০০ কিঃ মিঃ অন্তে ১ম বার, ৭০০০ কিঃমিঃ অন্তে ২য় বার এবং ১২,০০০কিঃ মিঃ অন্তে ৩য় বার মোট তিন বার ফ্রি সার্ভিস প্রদান করা হইবে, ফ্রি সার্ভিস এর আওতায় ইঞ্জিন ওয়েল, ওয়েল ফিল্টার, ফুয়েল ফিল্টার ফ্রি প্রদান করা হয়। |

মিৎসুবিশি এল-২০০ ডাবল কেবিন পিকআপঃ

|  |  |
| --- | --- |
| ওয়ারেন্টি | গাড়ী সরবরাহের তারিখ হতে ০১(এক) বৎসর অথবা ১০,০০০ কিঃমিঃ যাহা আগে আসিবে সে পর্যন্ত ওয়ারেন্টি, (কোন প্রকার রি-ওয়ার্কস ব্যতিত) শুধমাত্র ইঞ্জিন গিয়ার বক্্েরর বেলায় প্রযোজ্য হইবে। উক্ত ওয়ারেন্টি নীতিমালা আনুযায়ী টায়ার টিউব (রাবার জাতীয় যাবতীয় দ্রবাদি), ব্যাটারী, লাইট, হর্ণ, সেল্ফ ষ্টাটার, আলটানেটর, ভাল্ব, লেন্স সিগনাল ল্যাম্প ( সকল প্রকার ইলেক্টট্রিকেল যন্ত্রাংশ), প্লাস উইন্ডশীল্ড গ্লাস, টান্সমিশন বেল্ট, ক্লাচ ডিক্্র, ব্রাকেট এশুয়ামুলেটরস্ ইত্যাদি ওয়ারেন্টির অর্ন্তভূক্ত নহে। |
| ফ্রি সার্ভিস | ৪,০০০কিঃ মিঃ এর মধ্যে শুধুমাত্র একবার ফ্রি সার্ভিস প্রদান করা হইবে । |